Author: nesBS010
Last saved by: Kozhichenkov Vitaly
Company: SBS

Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren

-/- g

1.73 A

-30 - +40°C

1,74 A

1100
3,01 A

11001100
00_76_50_60_2DL01 1.0

Item-Nr./Item-No.:
Komm.-Nr./Consignment-No.:
Anlage/Project:

Zündschutzart
Type of protection

Without (standard)

2,4 Nm

2,5 Nm
,1,0.##] Nm

Umgebungstemperatur
Ambient temperature
Höhe über Meeresspiegel
Altitude above sea level

Normen und Vorschriften
Standards and specifications

Technische Änderungen vorbehalten. Differenzen zwischen berechneten und Leistungsschilddaten  möglich
Technical and ordering data are subject to change. There may be descrepancies between calculaded and rating plate values.

Bemerkungen/Remarks:

28.03.2006

IEC, DIN, ISO, VDE, EN

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

Kunden-Auftrags-Nr./Client-Order-No.:
Siemens-Auftrags-Nr./Order-No.:
Angebots-Nr./Offer-No.:

Special paint finish, RAL7030 gray

No

60 dB(A)

2,3

5,6

( 1 ) 230 VD/400 VY, 50 Hz; 460 VY, 60 Hz

1LA70802AA11

20000 h

Sonderausführungen/ Special configurations

0,00079 kgm^2

2854 min^-1

3454 min^-1

Allgemeine Daten/General Data

Bestell-Daten/ Ordering Data

Baugröße
Frame size
Bauform
Type of construction
Gewicht in kg , Bauform IM B3 ohne Opt.
Weight in kg, Type of construction IM B3 without Opt.
Gehäusematerial
Frame material
Schutzart
Degree of protection
Kühlart, TEFC
Method of cooling, TEFC
Vibrationsklasse
Vibration class
Isolation
Insulation
Betriebsart
Duty type
Drehrichtung
Direction of rotation

IM B5

Elektrische Daten/Electrical Data

9 kg

Aluminum

Bemessungsspannung
Rated motor voltage
Frequenz 
Frequency
Bemessungsleistung
Rated motor power
Bemessungsdrehzahl
Rated motor speed
Bemessungsmoment
Rated motor torque
Bemessungsstrom  D/Y
Rated motor current
Anzugs-/ Bemessungsstrom
Starting-/ Rated motor current
 Kipp-/ Bemessungsmoment
Breakdown/ Rated motor torque
Anzugs-/Bemessungsmoment
Starting-/ Rated  motor torque
Wirkungsgrad bei
Efficiency at
100 % Pn, 75% Pn, 50 % Pn
100 %, 75 % and 50 % rated power
Wirkungsgradklasse	
Efficiency class
Leistungsfaktor bei
Power factor at
100 % Pn, 75 % Pn, 50% Pn
100 % Pn, 75% Pn, 50% Pn 

IP 55

60 Hz

50 Hz

IC 411

Motortyp
Motortyp
Kurzangaben
Order Codes

N (standard)

0,75 kW

0,86 kW

080 M

F,ausgenutzt nach B - F, utilized to B

S1

Bi-directional

Klemmenkasten/ Terminal box

Klemmenkastenmaterial
Material of terminal box
Typ
Typ
Gewinde Kontaktschraube
Terminal screw thread
Max. Leiterquerschnitt	
Max. cable cross-sectional area
Kabeldurchmesser von ... bis ...
Cable diameter from ... to ...
Kabeleinführung
Cable entry
Kabelverschraubung
Cable gland

2,4

Aluminum

gk 030

70 %

72 %

73 %

M4

2 mm^2

-/-

17 mm

9 mm

1xM25x1,5-1xM16x1,5

0,75

0,83

0,86

2 Verschlussstopfen - 2 plugs

Mechanische Daten/Mechanical Data

Schalldruckpegel (LpfA) 50 Hz/60Hz
Noise 50Hz/60 Hz
Trägheitsmoment
Moment of inertia
Lager AS	
Bearing AS
Lager BS
Bearing BS
Art der Lagerung
Locating bearing
Kondenswasserlöcher
Drain Holes
Nachschmiereinrichtung
Regreasing device
Schmiermittel
Type of lubrication
Fettgebrauchsdauer: 40˚C
Relubrication interval at 40˚C
Fettmenge Nachschmierung :40°C
Quantity of grease for relubrication
Äußere Erdungsklemme
External earthing
Anstrich
Paintwork

Explosionsschutz/ Explosion protection

56 dB(A)

6004 2ZC3

6004 2ZC3

Floating bearings, pre-loaded DE (standard)

nein/no/non

nein/no/non

Esso Unirex N3

Umgebungsbedingungen/ Site conditions

1000 m