fFilled0fFilled0fFilled0
Механические данные / Mechanical data:

fFilled0
Электрические данные / Electrical data:

fFilled0
условия установки / Site conditions:

fFilled0
взрывозащита / Explosion protection:

fFilled0
основные данные / General data:

fFilled0
клеммная коробка / Terminal box:

fFilled0
номинальное напряжение
Rated motor voltage

fFilled1fillColor16119285
частота
Frequency

fFilled0
номинальная мощность 

fFilled1fillColor16119285
номинальная скорость 

fFilled0
номинальный момент 

fFilled0
пусковой/номинальный ток двигателя
Starting- / rated motor current

fFilled1fillColor16119285
максимальный/номинальный момент 

fFilled0
пусковой/номинальный момент двигателя
Starting- / rated motor torque

fFilled1fillColor16119285
КПД (60034-2-1)
Efficiency (60034-2-1)

fFilled0
коэффициент мощности
Power factor

fFilled0
типоразмер
Frame size

fFilled1fillColor16119285
способ охлаждения, TEFC
Method of cooling, TEFC

fFilled1fillColor16119285
способ монтажного исполнения
Type of construction

fFilled0
вес в кг, без опций
Weight in kg, without optional accessories

fFilled1fillColor16119285
материал корпуса
Frame material

fFilled0
степень защиты
Degree of protection

fFilled0
класс вибрации
Vibration class

fFilled1fillColor16119285
изоляция
Insulation

fFilled0
режим работы
Duty type

fFilled1fillColor16119285
направление вращения
Direction of rotation

fFilled0
090 S

fFilled0
12.9 kg

fFilled1fillColor16119285
Aluminum
Aluminum

fFilled1fillColor16119285
( 0 ) IM B3 / B6 B7 / B8 / V5 w/o canopy

fFilled0
IP 55

fFilled0

fFilled1fillColor16119285
155(F) to 130(B)
155(F) to 130(B)

fFilled1fillColor16119285
IC 411

fFilled0
S1 = continuous operation
S1 = continuous operation

fFilled1fillColor16119285
Bi-directional
Bi-directional

fFilled0
( 1 ) 230 VD/400 VY, 50 Hz, 460 VY, 60 Hz
( 1 ) 230 VD/400 VY, 50 Hz, 460 VY, 60 Hz

fFilled0
1.50 kW

fFilled1fillColor16119285
2860 1/ min

fFilled1fillColor16119285
50 Hz

fFilled0
5.0 Nm

fFilled0
5.5

fFilled1fillColor16119285
2.7

fFilled0
2.4

fFilled1fillColor16119285
77.2 %

fFilled0
0.85

fFilled0
шум 50Гц/60Гц
Noise 50 Hz/60Hz

fFilled1fillColor16119285
момент инерции
Moment of inertia

fFilled0
подшипник AS
Bearing AS

fFilled1fillColor16119285
подшипник BS
Bearing BS

fFilled0
зафиксированный 

fFilled1fillColor16119285
дренажные отверстия
Drain holes

fFilled0
нипель для замены и пополнения смазки
Regreasing device

fFilled1fillColor16119285
тип смазывания
Type of lubrication

fFilled0
интервалы пересмазывания
Relubrication interval at 40°C

fFilled1fillColor16119285
кол-во смазки для замены и пополнения
Quantity of grease for relubrication at 40°C

fFilled0
внешнее заземление
External earthing

fFilled0
60.00 dB

fFilled0
6205 2ZC3

fFilled1fillColor16119285
6004 2ZC3

fFilled1fillColor16119285
0.001400  kg*m²

fFilled0
Floating bearings, pre-loaded DE (standard)
Floating bearings, pre-loaded DE (standard)

fFilled0
No
No

fFilled1fillColor16119285
Esso Unirex N3

fFilled1fillColor16119285
No
No

fFilled0
40000 h

fFilled1fillColor16119285
- g

fFilled0
No
No

fFilled0
материал клеммной коробки
Material of terminal box

fFilled1fillColor16119285
тип
Type

fFilled0
резьба клемм
Terminal screw thread

fFilled1fillColor16119285
максимальное сечение кабеля
Max. cable cross-sectional area

fFilled0
диаметр кабеля от ... до ...
Cable diameter from ... to ...

fFilled1fillColor16119285
кабельный ввод
Cable entry

fFilled0
кабельные сальниковые уплотнения
Cable gland

fFilled0
Aluminum
Aluminum

fFilled0
M4

fFilled1fillColor16119285
1.5 mm²

fFilled1fillColor16119285
gk 030

fFilled0
9.0 mm - 17.0 mm

fFilled0
2 plugs
2 plugs

fFilled1fillColor16119285
1xM25x1,5-1xM16x1,5

fFilled0
тип защиты
Type of protection

fFilled0
Without (standard)
Without (standard)

fFilled0
температура окружающей среды
Ambient temperature

fFilled1fillColor16119285
высота установки над уровнем моря
Altitude above sea level

fFilled0
стандарты и спецификации
Standards and specifications

fFilled0
-20.0 °C -  +40.0 °C

fFilled1fillColor16119285
1000 m

fFilled0
IEC, DIN, ISO, VDE, EN

fFilled1fillColor16119285
окраска
Paintwork

fFilled1fillColor16119285
Special paint finish, RAL7030 gray
Special paint finish, RAL7030 gray

fFilled0
64.00 dB

fFilled1fillColor16119285
77.2 %

fFilled1fillColor16119285
77.2 %

fFilled0
0.81

fFilled0
0.85

fFilled0
A ( Standard)

fFilled1fillColor16119285
60 Hz

fFilled1fillColor16119285
3460  1/ min

fFilled0
4.8 Nm

fFilled1fillColor16119285

fFilled1fillColor16119285
3.30 A

fFilled1fillColor16119285

fFilled0fFilled1fillColor16777215
A11

fFilled1fillColor16777215
3 Kaltleiter für Abschaltung 
3 PTC thermistors for tripping

fFilled1fillColor16777215
K09

fFilled1fillColor16777215
Klemmenkasten seitlich rechts (Blick auf AS) 
side-mounted terminal box, right (viewed to DE)

fFilled1fillColor16119285
номинальный ток двигателя (IE)

fFilled1fillColor16119285

fFilled1fillColor16119285
VY

fFilled1fillColor16119285
VY

fFilled1fillColor16777215
100%/50Hz

fFilled1fillColor16777215
75%/50Hz

fFilled1fillColor16777215
100%/60Hz

fFilled0
5.5

fFilled1fillColor16119285
2.7

fFilled0
2.4

fFilled0
1.75 kW

fFilled1fillColor16777215
Лист данных асинхронного короткозамкнутого двигателя

fFilled0
Datasheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

fFilled0
1LA7090-2AA10

fFilled0
Заказанные данные
Ordering data:

fFilled0
заказ-№ / Order-no.:

fFilled0
№ предложения / Offer-no.:

fFilled0
№ позиции / Item-no.:

fFilled0
накладная-№ / Consignment-no.:

fFilled0
проект / Project:

fFilled0
клиент-заказ-№ / Client-order-no.:

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0
примечание / Remarks:

fFilled0

fFilled0
класс эффективности / Efficiency class

fFilled0
IE1

fFilled0
специальное исполнение / Special 

fFilled0
Данные заказа и технические данные могут быть изменены. Могут быть различая м/ду расчётными данными и данными на шильдике.
Technical and ordering data are subject to change. There may be discrepancies between calculated and rating plate values.

fFilled0
generiert / generated Tue Sep 06 12:22:19 

fFilled0
Version: 20.07.2010