fFilled0

fFilled0fFilled0fFilled0
Механические данные / Mechanical data

fFilled0
Электрические данные / Electrical data:

fFilled0
условия установки / Site conditions

fFilled0
специальное исполнение / Special configurations

fFilled0
взрывозащита / Explosion protection

fFilled0
основные данные / General data

fFilled0
клеммная коробка / Terminal box

fFilled0
номинальное напряжение/
Rated motor voltage

fFilled1fillColor16119285
частота
Frequency

fFilled0
номинальная мощность 

fFilled1fillColor16119285
номинальная скорость 

fFilled0
номинальный момент 

fFilled1fillColor16119285
номинальный ток двигателя (IE)
Rated motor current (IE)

fFilled0
пусковой/номинальный ток двигателя
Starting- / rated motor current

fFilled1fillColor16119285
максимальный/номинальный момент 

fFilled1fillColor16777215
пусковой/номинальный момент двигателя
Starting- / rated motor torque

fFilled0
КПД (60034-2-1)
Efficiency (60034-2-1)

fFilled1fillColor16119285
коэффициент мощности
Power factor

fFilled0
типоразмер
Frame size

fFilled1fillColor16119285
способ охлаждения, TEFC
Method of cooling, TEFC

fFilled1fillColor16119285
способ монтажного исполнения / 
Type of construction

fFilled0
вес в кг, без опций
Weight in kg, without optional accessories

fFilled1fillColor16119285
материал корпуса
Frame material

fFilled0
степень защиты
Degree of protection

fFilled0
класс вибрации
Vibration class

fFilled1fillColor16119285
изоляция
Insulation

fFilled0
режим работы
Duty type

fFilled1fillColor16119285
направление вращения
Direction of rotation

fFilled0
180 M

fFilled0
145.00 kg

fFilled1fillColor16119285
Grey cast iron
Grey cast iron

fFilled1fillColor16119285
( 0 ) IM B3 / B6 B7 / B8 / V5 w/o canopy

fFilled0
IP 55

fFilled0

fFilled1fillColor16119285
155(F) to 130(B)

fFilled1fillColor16119285
IC 411

fFilled0
S1 = continuous operation
S1 = continuous operation

fFilled1fillColor16119285
Bi-directional
Bi-directional

fFilled0
( 6 ) 400 VD/690 VY, 50 Hz, 460 VD, 60 Hz
( 6 ) 400 VD/690 VY, 50 Hz, 460 VD, 60 Hz

fFilled0
22.00 kW

fFilled1fillColor16119285
2945 1/min

fFilled1fillColor16119285
50 Hz

fFilled0
71.3 Nm

fFilled0
89.9

fFilled1fillColor16119285
0.86

fFilled0
шум 50Гц/60Гц
Noise 50 Hz/60Hz

fFilled1fillColor16119285
момент инерции
Moment of inertia

fFilled0
подшипник AS / 
Bearing AS

fFilled1fillColor16119285
подшипник BS
Bearing BS

fFilled0
зафиксированный 

fFilled1fillColor16119285
дренажные отверстия
Drain holes

fFilled0
нипель для замены и пополнения смазки
Regreasing device

fFilled1fillColor16119285
тип смазывания
Type of lubrication

fFilled0
интервалы пересмазывания
Relubrication interval at 40°C

fFilled1fillColor16119285
кол-во смазки для замены и пополнения
Quantity of grease for relubrication at 40°C

fFilled0
внешнее заземление
External earthing

fFilled0
69.00 dB

fFilled0
6210 ZC3

fFilled1fillColor16119285
6210 ZC3

fFilled1fillColor16119285
0.068 kg*m²

fFilled0
Locating bearing, NDE (standard)
Locating bearing, NDE (standard)

fFilled0
No
No

fFilled1fillColor16119285
Esso Unirex N3

fFilled1fillColor16119285
Yes
Yes

fFilled0
40000 h

fFilled1fillColor16119285
- g

fFilled0
Yes
Yes

fFilled0
материал клеммной коробки
Material of terminal box

fFilled1fillColor16119285
тип
Type

fFilled0
резьба клемм / 
Terminal screw thread

fFilled1fillColor16119285
максимальное сечение кабеля
Max. cable cross-sectional area

fFilled0
диаметр кабеля от ... до ...
Cable diameter from ... to ...

fFilled1fillColor16119285
кабельный ввод
Cable entry

fFilled0
кабельные сальниковые уплотнения
Cable gland

fFilled0
Aluminum
Aluminum

fFilled0
M5

fFilled1fillColor16119285
16.00 mm²

fFilled1fillColor16119285
gk 330

fFilled0
19.0mm - 28.0mm

fFilled0
2 plugs
2 plugs

fFilled1fillColor16119285
2xM40x1,5

fFilled0
тип защиты
Type of protection

fFilled0
Without (standard)
Without (standard)

fFilled0
температура окружающей среды
Ambient temperature

fFilled1fillColor16119285
высота установки над уровнем моря
Altitude above sea level

fFilled0
-20.0 °C -  +40.0 °C

fFilled1fillColor16119285
1000 m

fFilled1fillColor16119285
окраска
Paintwork

fFilled1fillColor16119285
Standard paint finish RAL7030 gray
Standard paint finish RAL7030 gray

fFilled0
73.00 dB

fFilled0
90.0

fFilled1fillColor16119285
0.82

fFilled1fillColor16119285
0.87

fFilled1fillColor16119285
60 Hz

fFilled0
24.50 kW

fFilled1fillColor16119285
3545 1/min

fFilled0
66.0 Nm

fFilled1fillColor16119285
класс эффективности
Efficiency class

fFilled1fillColor16119285
IE1
IE1

fFilled0
A

fFilled1fillColor16119285

fFilled1fillColor16119285
23.8 A

fFilled1fillColor16119285
41.0 A

fFilled1fillColor16119285

fFilled1fillColor16119285
VY

fFilled1fillColor16119285

fFilled1fillColor16777215
100%/50Hz

fFilled1fillColor16777215
75%/50Hz

fFilled1fillColor16777215
100%/60Hz

fFilled0fFilled1fillColor16777215
A11

fFilled1fillColor16777215
3 Kaltleiter für Abschaltung 
3 PTC thermistors for tripping

fFilled1fillColor16777215
K09

fFilled1fillColor16777215
Klemmenkasten seitlich rechts (Blick auf AS) 
side-mounted terminal box, right (viewed to DE)

fFilled0
стандарты и спецификации
Standards and specifications

fFilled0
IEC, DIN, ISO, VDE, EN

fFilled0
6.4

fFilled1fillColor16119285
3.4

fFilled0
2.5

fFilled0
6.7

fFilled1fillColor16119285
3.4

fFilled0
2.5

fFilled1fillColor16777215
Лист данных асинхронного короткозамкнутого двигателя

fFilled0
Datasheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

fFilled0
1LG4183-2AA60

fFilled0
Заказанные данные
Ordering data:

fFilled0
заказ-№ / Order-no.:

fFilled0
№ предложения / Offer-no.:

fFilled0
№ позиции / Item-no.:

fFilled0
накладная-№ / Consignment-no.:

fFilled0
проект / Project:

fFilled0
клиент-заказ-№ / Client-order-no.:

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0
примечание / Remarks:

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0
generiert / generated Tue Oct 11 07:49:41 

fFilled0
Version: 21.07.2010

fFilled0
Данные заказа и технические данные могут быть изменены. Могут быть различая м/ду расчётными данными и данными на шильдике. / Technical and